通辽华旭药业有限公司2023年危废

公开信息

通辽华旭药业有限公司2023年产生危险废物共104.66327吨，具体如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废名称 | 危废代码 | 年产生量（吨） | 初期库存（吨） | 处置量（吨） | 剩余量（吨） |
| 过滤废渣 | HW02 272—001—02 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 |
| 蒸发废盐 | HW02 272—001—02 | 20.4938 | 0 | 20.4938 | 0 |
| 淋洗滤渣 | HW02 272—002—02 | 21.065 | 4.963 | 19.373 | 6.655 |
| 蒸发废盐 | HW02 272—002—02 | 1.15 | 8.977 | 8.977 | 1.15 |
| 蒸馏废渣 | HW02 272—002—02 | 0.741 | 0 | 0.698 | 0.043 |
| 过滤废渣 | HW02 272—002—02 | 0 | 0.0962 | 0.0962 | 0 |
| 脱色过滤废渣 | HW02 272—002—02 | 0 | 0.538 | 0.538 | 0 |
| 酸化脱色过滤废渣 | HW02 272—002—02 | 0 | 1.4089 | 1.4089 | 0 |
| 脱色过滤废渣 | HW02 272—003—02 | 2.1301 | 0 | 2.1301 | 0 |
| 酸化脱色过滤废渣 | HW02 272—003—02 | 5.939 | 0 | 5.874 | 0.065 |
| 过滤废渣 | HW02 272—003—02 | 1.6428 | 0 | 1.6428 | 0 |
| 污水站处理污泥 | HW49 772—006—49 | 49.77 | 0 | 29.97 | 19.8 |
| 废原料包装桶 | HW49 900—041—49 | 0.59 | 0.1654 | 0.6504 | 0.105 |
| 废原料包装袋 | HW49 900—041—49 | 0.6248 | 0.0918 | 0.3496 | 0.367 |
| 水质在线监测废液 | HW49 900—047—49 | 0.12517 | 0 | 0 | 0.12517 |
| 蒸馏废渣 | HW11 252—012—11 | 0.3666 | 0 | 0.3209 | 0.0457 |
| 蒸馏废渣 | HW11 900—013—11 | 0 | 0.4073 | 0.4073 | 0 |
| 全年委托内蒙古跃兴环保科技有限公司处置危险废物92.955吨 | | |  |  |  |
| 剩余28.35587吨在危险废物暂存库存储 | | |  |  |  |

通辽华旭药业有限公司

2024年1月1日